**Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Identifikačné údaje uchádzača**

V súlade s výpisom z Obchodného registra

|  |  |
| --- | --- |
| Názov spoločnosti  | \*) |
| Sídlo alebo miesto podnikania  | \*)  |
|  |  |
| Právna forma  | \*)  |
| Zápis uchádzača v Obchodnom registri *označenie Obchodného registra alebo inej evidencie,* *do ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho* poriadku štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu *alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie* | \*)  |
| IČO  | \*)  |
| IČ DPH  | \*)  |
| PSČ  | \*)  |
| Mesto  | \*)  |
| Štát  | \*)  |
| Štatutárny zástupca  | \*)  |
| Titul  | \*)  |
| E-mail  | \*)  |
| Telefón  | \*)  |

\*) vyplniť

|  |  |
| --- | --- |
| *Meno a priezvisko, titul:*  |  |
| *Funkcia:*  |  |
| *Dátum a miesto:*  |  |

Tento formulár môže mať aj inú formu, musí však obsahovať požadované údaje.

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

 pečiatka, meno a podpis uchádzača

**Príloha č. 2. k Výzve na predkladanie ponúk**

**návrh uchádzača naplnenie kritéria určeného na vyhodnotenie ponúk**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
			2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
			3. IČO : ..................................................................
			4. Názov zákazky : „Automatické plniace linky“
			5. Časť predmetu zákazky : ..................................................................................................
			6. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného vyhlasovateľom :

 =.....................................................................................,....... Euro

 Uchádzač uvedie cenu na dve desatinné miesta v Euro bez DPH

v ......................., dňa ....................................

.........................................................

 pečiatka, meno a podpis uchádzača

**Príloha č. 3 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Tabuľku technických údajov - návrh uchádzača**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
			2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
			3. IČO : ..................................................................
			4. Názov zákazky : „Automatické plniace linky“
			5. Časť 1. predmetu zákazky : Automatická plniaca linka na skrutkovací uzáver
			6. Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| opis | Požadovaná hodnota | Jednotka | Hodnota ponúkaná uchádzačom |
| Linka vykonáva pracovné operácie plne automaticky bez potreby zásahu obsluhy | Áno |  |  |
| Obsluha vykonáva len kontrolnú činnosť a dopĺňa spotrebný materiál | Áno |  |  |
| Výstup linky vyústi tak, aby bolo možné napojenie k existujúcej etiketovačke a baličke a paletizovať skupinové balenie na existujúcom robotizovanom paletizačnom uzle | Áno |  |  |
| Materiál obalu | PET alebo HDPE |  |  |
| Pôdorys obalu  | Kruhový, obdĺžnikový, oválny,alebo iný tvarový | - |  |
| Horné hrdlo obalu ukončené závitom s priemerom  | 32 | mm |  |
| Objem obalu | min. v intervale (od 1000 do 5000)  | ml |  |
| Minimálnyvýkon pre obal s objemom 1 000 ml  | 2000 | ks/hod. |  |
| Minimálny výkon pre obal s objemom 5 000 ml  | 1000 | ks/hod. |  |
| Prepojovacie dopravníky  | Áno |  |  |
| Modifikácia existujúcich dopravných trás | Áno |  |  |
| Výmenné časti a formátové diely pre všetky požadované typy obalov | Áno |  |  |
| Bezpečnostné kryty podľa CE | Áno |  |  |
| Prevedenie zariadenia pre ATEX prostredie, Zóna 2, Kategória 3 | Áno |  |  |
| PLC – SIEMENS S7-1200 alebo ekvivalent | Áno |  |  |
| Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky | Áno |  |  |
| Pneumatické komponenty – FESTO alebo ekvivalent | Áno |  |  |
| Automatické zastavenie linky pri preplnení výstupu | Áno |  |  |
| Signalizácia a prepojovací signál do linky v prípade zastavenia, alebo chybového stavu ktoréhokoľvek technologického uzla v linke  | Áno |  |  |
| Rám stroja v prevedení nerezová oceľ triedy  | min. AISI 304 |   |  |
| Operácia plnenia | Plnená dávka plnenia | min. v intervale (od 1000 do 5000)  | ml |  |
| Presnosť plnenia  | Max. +/- 1 | % |  |
| Jednoradové prevedenie | Áno |  |  |
| Plnenia zubovými čerpadlami | Áno |  |  |
| Počet plniacich trysiek | Min. 6 | ks  |  |
| Uzatváranie trysiek | Áno |  |  |
| Zdvih trysiek pomocou motora | Áno |  |  |
| Vstavaná nádrž | Áno |  |  |
| Objem nádrže | Min. 150 | l |  |
| Rám stroja v prevedení nerezová oceľ triedy  | Min. AISI 304 |  - |  |
| Nastaviteľná zmena rýchlosti plnenia a rýchlosti stroja pomocou dotykovej obrazovky | Áno |  |  |
| Nastavenie plneného objemu pomocou dotykovej obrazovky | Áno |  |  |
| Automatické počítanie kusov na vstupe a výstupe | Áno |  |  |
| Automatické zastavenie plnenia v prípade nedostatočného počtu obalov | Áno |  |  |
| Automatické zastavenie plnenia v prípade spadnutej fľaše | Áno |  |  |
| Operácia uzatvárania | Automatická aplikácia skrutkovacích uzáverov o priemere 32 mm | áno | - |  |
| Navádzacia dráha uzáverov so senzorom pre kontrolu zásoby uzáverov  | Áno |  |  |
| ,,Pick&Place” systém odoberania uzáverov z navádzacej dráhy a uchytenia do uzatváracej hlavy | Áno |  |  |
| Automatický vynášací dopravník uzáverov s násypkou  | Áno |  |  |
| Minimálny objem automatického vynášacieho dopravníka uzáverov | Min 0,5m3 | - |  |
| Uzatváracia hlava s nastaviteľným uzatváracím momentom | Áno |  |  |
| Manuálne nastavenie výšky uzatváracej hlavy  | Áno |  |  |
| regulácia rýchlosti zariadenia z ovládacieho panelu  | Áno |  |  |
| Ovládanie a nastavenie parametrov jednotlivých formátov pomocou dotykovej obrazovky | Áno |  |  |
| Fotobunka na vstupe zariadenia /v prípade, že neprichádzajú fľaše, zariadenie nepracuje/ | Áno |  |  |
| Fotobunka na výstupe zariadenia / v prípade zaplnenia výstupu sa zariadenie zastaví/ | Áno |  |  |
| Cena za celú časť predmetu zákazky - v Euro bez DPH |  |

**Prílohy :**

v ......................., dňa .................................... .........................................................

 pečiatka, meno a podpis

 uchádzača

**Príloha č. 4 k Výzve na predkladanie ponúk**

**Tabuľku technických údajov - návrh uchádzača**

* + - 1. Obchodné meno uchádzača: ............................................................................................
			2. Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: .......................................................................
			3. IČO : ..................................................................
			4. Názov zákazky : „Automatické plniace linky“
			5. Časť 2. predmetu zákazky : Automatická plniaca linka na rozprašovací mechanizmus uzavretia
			6. Názov výrobcu a typové označenie : ......................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| opis | Požadovaná hodnota | Jednotka | Hodnota ponúkaná uchádzačom |
| Linka vykonáva pracovné operácie plne automaticky bez potreby zásahu obsluhy | Áno |  |  |
| Obsluha vykonáva len kontrolnú činnosť a dopĺňa spotrebný materiál | Áno |  |  |
| Výstup linky vyústi tak, aby bolo možné napojenie k existujúcej etiketovačke | Áno |  |  |
| Materiál obalu | PET alebo HDPE |  |  |
| Pôdorys obalu  | Kruhový,oválny, alebo iný tvarový | - |  |
| Objem obalu | min. v intervale (od 100 do 1000)  | ml |  |
| Prepojovacie dopravníky  | Áno |  |  |
| Modifikácia existujúcich dopravných trás | Áno |  |  |
| Výmenné časti a formátové diely pre všetky požadované materiály a typy obalov | Áno |  |  |
| Bezpečnostné kryty podľa CE | Áno |  |  |
| Prevedenie zariadenia pre ATEX prostredie, Zóna 2, Kategória 3 | Áno |  |  |
| PLC – SIEMENS S7-1200 alebo ekvivalent | Áno |  |  |
| Pneumatické komponenty – FESTO alebo ekvivalent | Áno | - |  |
| Automatické zastavenie linky pri preplnení výstupu | Áno | - |  |
| Operácia plnenia | Plnená dávka plnenia | min. v intervale (od 100 do 1000)  | ml |  |
| Presnosť plnenia  | Max. +/- 1 | % |  |
| Jednoradové prevedenie | Áno |  |  |
| Princíp plnenia zubovými čerpadlami | Áno |  |  |
| Počet plniacich trysiek | Min. 6 | ks  |  |
| Uzatváranie trysiek | Áno |  |  |
| Zdvih trysiek pomocou motora | Áno |  |  |
| Vstavaná nádrž | Áno |  |  |
| Minimálny objem nádrže | Min. 150 | l |  |
| Okamžitý výkon pre obaly s objemom 1 000 ml  | Min. 2000 | ks/hod. |  |
| Okamžitý výkon pre obaly s objemom 500 ml  | Min. 1000 | ks/hod. |  |
| rám stroja v prevedení nerezová oceľ triedy  | min. AISI 304 |   |  |
| Dotyková obrazovka na nastavenie funkcionality operácie | Áno |  |  |
| Nastaviteľná zmena rýchlosti plnenia a rýchlosti stroja pomocou dotykovej obrazovky | Áno |  |  |
| nastavenie plneného objemu pomocou dotykovej obrazovky | Áno |  |  |
| Automatické počítanie kusov na vstupe a výstupe | Áno |  |  |
| Automatické zastavenie plnenia v prípade nedostatočného počtu obalov | Áno |  |  |
| Automatické zastavenie plnenia v prípade spadnutej fľaše | Áno |  |  |
| Operácia uzatvárania | Výkon uzla  | Min. 1000 | ks/hod. |  |
| Dĺžka navádzacej dráhy rozprašovačov  | Min. 1200  | mm |  |
| Spôsob zakladania do navádzacej dráhy rozprašovačov | Min. ručné | - |  |
| Senzor pre kontrolu zásoby rozprašovačov v navádzacej dráhe so signalizáciou chýbajúcich rozprašovačov  | Áno |  |  |
| Automatický systém odoberania rozprašovačov z navádzacej dráhy a ich umiestnenia na fľašu | Áno |  |  |
| automatický systém narovnávania a zasúvania nasávacej slamky rozprašovača do fľaše | Áno |  |  |
| Uzatváracia hlava s nastaviteľným uzatváracím momentom | Áno |  |  |
| automatické nastavenie výšky na rôzne typy fliaš z ovládacieho panelu | Áno |  |  |
| regulácia rýchlosti zariadenia z ovládacieho panelu | Áno |  |  |
| Nastavenie parametrov zariadenia pomocou dotykovej obrazovky | Áno |  |  |
| Fotobunka na vstupe zariadenia /v prípade, že neprichádzajú fľaše, zariadenie nepracuje/ | Áno |  |  |
| Fotobunka na výstupe zariadenia / v prípade zaplnenia výstupu sa zariadenie zastaví/ | Áno |  |  |
| Možnosť pripojenia automatického orientátora rozprašovačov v budúcnosti | Áno |  |  |
| Cena za celú časť predmetu zákazky - v Euro bez DPH |  |

**Prílohy :**

v ......................., dňa .................................... .........................................................

 pečiatka, meno a podpis

 uchádzača